附件1

涉重金属环境污染防治应急集成技术

工程应用示范项目申报指南

方向1：尾矿库低扰动低成本管控与废水处理集成技术与应用示范

1. 研究内容：集成适用于现场应急的废水处理技术或材料，构建截渗沟与渗滤液收集池的复合渗滤液收集体系，形成适用于应急的防渗技术方法，集成废渣源头固定、渗滤液过程收集、末端达标处理等协同技术，显著降低尾矿库环境风险。

2. 考核指标：形成尾矿库废水处理集成工艺包1套及以上，渗滤液处理后重金属离子含量达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，较同类技术处理成本降低30%以上，渗滤液有效收集率≥90%，渗滤液收集系统防渗系数≤1×10-7m/s；在河池市南丹县芒场矿区建立示范基地或示范应用场景1个及以上。

3. 实施期限：1年。

4. 资助经费：不超过100万元。

5. 相关说明：公开择优。

方向2：锑矿区废渣淋溶水控制技术集成与应用示范

1.研究内容：摸清锑矿区废渣重金属污染分布情况，控制锑矿区废渣淋溶水的源头产生，降低末端处理重金属锑的含量，集成主要通道疏导、地表水截排、污水治理等协同技术，实现锑矿区环境质量提升。

2. 考核指标：形成废渣淋溶水控制技术集成工艺包1套及以上，处理后的废矿渣淋溶水中的锑浓度，达到《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770—2014），降低锑矿区废渣淋溶水的源头产生量50%及以上；在百色市隆林各族自治县建立示范基地或示范应用场景1个及以上。

3. 实施年限：1年。

4. 资助经费：不超过100万元。

5. 相关说明：公开择优。

方向3：锰矿山场地污染综合防控技术集成与应用示范

1.研究内容：筛选与评估锰矿山场地污染综合防控技术，实现矿坑生态修复与尾砂资源化利用，集成尾砂充填、覆土绿化与生态修复、扬尘控制等协同技术，实现锰矿山场地生态功能重建。

2. 考核指标：形成锰矿山场地污染综合防控技术集成工艺包1套及以上，实现符合相关环保标准的尾砂资源化利用5万吨及以上，对治理后的尾砂堆场、矿石堆场实现100%覆土绿化，减少现场扬尘污染60%；在崇左市大新县建立尾砂堆场及矿石堆场绿化示范基地或示范应用场景1个及以上。

3. 实施年限：1年。

4. 资助经费：不超过100万元。

5. 相关说明：公开择优。